**ALU-LINE System Spanplatte beschichtet**

WC Trennwände

Herstellen, liefern und montieren von einem WC-Trennwandsystem, bestehend aus Trennwandzwischenwänden, Abschlusswände mit integrierten Türen, Oberfläche Kunstharzbeschichtet nach Standard Kollektion Unternehmer.

ZURAG ALU-LINE mit sichtbaren Aluminiumprofilen

* Türen bündig mit Front
* Türen mit Aluminiumschlagleiste
* Türbreite 630mm
* Sichtrollenscharniere CNS 304
* Drückergarnitur mit rot / weiss, Rosetten, Gehrungsdrücker Typ Amsterdam (HOPPE

 SecuSan®)

* Einsteckschloss GLUTZ
* Chromstahl WC-Trennwandfuss mit 100mm Bodenfreiheit
* Wandanschluss mit ALU-Profil, farblos eloxiert
* Material: Spanplatte P3, Erhöhte Beständigkeit bei Feuchtigkeit, Stärke 30mm
* Farbe: SWISS KRONO K101PE weiss, U112 PE grau oder U164 VL anthrazit
* Anlagehöhe 2000mm
* Silikonfuge bauseits