**FINE-LINE System AQUA HPL belegt**

Dusch Trennwände / WC-Trennwände

Herstellen, liefern und montieren von einem Dusch-Trennwandsystem, bestehend aus Trennwandzwischenwänden, Abschlusswände mit integrierten Türen, Oberfläche HPL Kunstharz belegt nach Standard Kollektion Unternehmer.

ZURAG FINE-LINE ohne sichtbaren Aluminiumprofilen

* Türen bündig mit Front
* Türen mit Aluminiumschlagleiste
* Türbreite 630mm
* Sichtrollenscharniere CNS 304
* Drückergarnitur mit rot / weiss, Rosetten, Gehrungsdrücker Typ Amsterdam (HOPPE

 SecuSan®)

* Einsteckschloss GLUTZ
* Chromstahl WC-Trennwandfuss mit 100mm Bodenfreiheit
* Wandanschluss ohne Sichtbaren Aluminiumprofile
* Material: AQUA 30mm 100% Wasserbeständigkeit, unverrotbar, 2 K PU Verleimung
* Farbe: SWISS KRONO K101PE weiss, U112 PE grau oder U164 VL anthrazit
* SWISS KRONO UNI / Argolite Kollektion gegen Aufpreis erhältlich
* Anlagehöhe 2000mm
* Silikonfuge bauseits