**TOP-LINE System Spanplatte HPL belegt**

WC-Trennwände

Herstellen, liefern und montieren von einem WC-Trennwandsystem, Schreinerlösung, bestehend aus Trennwandzwischenwänden, Abschlusswände mit integrierten Türen, Oberfläche HPL belegt nach SWISS KRONO UNI Kollektion

ZURAG TOP-LINE ohne sichtbaren Anschlussprofile

* Türen bündig mit Front
* Türen zweiseitig mit Falz, Falzpassendlackiert
* Türbreite 630mm / 850mm (IV)
* Sichtrollenscharniere CNS 304
* Drückergarnitur mit rot / weiss, Rosetten, Gehrungsdrücker Typ Amsterdam (HOPPE

 SecuSan®)

* Einsteckschloss GLUTZ
* Chromstahl WC-Trennwandfuss mit 100mm Bodenfreiheit
* Wandanschluss mit ALU-Profil, farblos eloxiert
* Materialfront: Spanplatte P2 40mm
* Materialzwischentrennwand: Spanplatte P2 30mm
* Farbe: SWISS KRONO UNI Kollektion
* Anlagehöhe 2000mm
* Silikonfuge bauseits